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	ΓΡΑΦΕΙΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1,10 Μ Χ 0,65 Π ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ
Γραφείο από αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης 25mm με σόκορα πάχους  3mm PVC.   
Στη βάση των γραφείων θα τοποθετούνται πέλματα από PVC ύψους περίπου 2cm με δυνατότητα ρύθμισης αυξομείωσης ύψους για την επίτευξη της επιπεδότητας.
	Τεμάχιο
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	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ  ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
Με κλειδαριά Π 0,95 Χ 0,45 Β Χ 1,80 Υ η μισή κάτω με ράφια και η μισή πάνω για κρέμασμα ρούχων
	Τεμάχιο
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	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, συρτάρια, μετώπες συρταριών και  μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς  ασφαλείας, πόμολα. Τα γραφεία και το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από MDF πάχους 25 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 3mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι “βαρέως τύπου” και με ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία θα εξασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Οι οδηγοί των συρταριών θα πρέπει να προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 75-85%. Τα συρτάρια θα καλύπτουν πλήρως τους μεταλλικούς οδηγούς για λόγους ασφαλείας. Στη βάση των γραφείων θα τοποθετούνται πέλματα από PVC ύψους περίπου 2cm με δυνατότητα ρύθμισης αυξομείωσης ύψους για την
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	ΓΡΑΦΕΙΑ  ΜΕ ΩΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Η/Υ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1,60 Χ 0,80
 Τα γραφεία και το σώμα και καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένα από MDF πάχους 25 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 3mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι “βαρέως τύπου” και με ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία θα εξασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Οι οδηγοί των συρταριών θα πρέπει να προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 75-85%. Τα συρτάρια θα καλύπτουν πλήρως τους μεταλλικούς οδηγούς για λόγους ασφαλείας. Στη βάση των γραφείων θα τοποθετούνται πέλματα από PVC ύψους περίπου 2cm με δυνατότητα ρύθμισης αυξομείωσης ύψους για την επίτευξη της επιπεδότητας.
	Τεμάχιο
	27
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	    ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ME ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
 Πεντακτινωτή βάση καθίσματος από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη ηλεκτροστατικά. Μπράτσα ρυθμιζόμενα καθ ύψος και κατά πλάτος.  Επένδυση σε εδρα και πλάτη με ύφασμα κατ1 σε απόχρωση επιλογής των χρηστών.  Δίδυμοι Τροχοί από ενισχυμένο θερμοπλαστικό (πολυαμίδιο) με κάλυμμα.   Μηχανισμός ρύθμισης ύψους έδρας μέσω υδραυλικού αμορτισέρ ενεργοποιούμενου από μοχλό εβρισκόμενο κάτω και πλευρικά της έδρας. Ρύθμιση κλίσης της πλάτης σε πέντε διαφορετικές θέσεις ανάκλισης έδρας-πλάτης μέσω στροφείου κάτω από την έδρα του καθίσματος. Υποστήριξη  οσφυϊκών σπονδύλων για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης με ρύθμιση καμπυλότητα μέσω μοχλού στο πίσω μέρος της πλάτης. Ρύθμιση σκληρότητας κίνησης έδρας – πλάτης μέσω στροφείου κάτω από την έδρα του καθίσματος.  Μηχανισμός σταθεροποίησης σε 5 θέσεις και σύστημα anti-panic (Synchro)  Προσεγγιστικές Διαστάσεις:  Διάμετρος βάσης καθίσματος τουλάχιστον 66cm,  Ύψος καθίσματος 91/103cm, Πλάτη καθίσματος ορθογώνιας όψης,  Εγγύηση 5 ετών για την καρέκλα, τουλάχιστον 2 για τον μηχανισμό εμβόλου.  Παρακαταθήκη ανταλλακτικών 7 ετών.  Κατάλληλη για βάρος χρήστη έως 150 Kg.
Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα ανθεκτικό αδιάβροχο και αλέκιαστο.
	Τεμάχιο
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	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) ΧΩΡΙΣ  ΜΠΡΑΤΣΑ
Το κάθισμα γενικής χρήσης θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός  μονοκόμματος .
Ο σκελετός θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένος για να μπορούν τα καθίσματα να τοποθετούνται κατά την αποθήκευση το ένα πάνω στο άλλο χωνευτά.
Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα ανθεκτικό αδιάβροχο και αλέκιαστο.
Διαστάσεις ενδεικτικές:
Πλάτος 510mm Χ βάθος 600mm Χ 735mm±50mm
Έδρα: ύψος από το δάπεδο 460 mm, πλάτος 510mm Χ βάθος 465mm±50mm
Στήριγμα πλάτης: Πλάτος 510mm Χ ύψος 150mm ±50mm
Ύψος πλάτης από έδρα 275mm±50mm
Διαστάσεις βάσης 510mm Χ 510mm±50mm
.Κατάλληλη για βάρος χρήστη έως 150 Kg.
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	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Από ανοξείδωτο ατσάλι, επιφάνεια κατάκλισης από δύο τμήματα, με επένδυση δερματίνης και ανάκληση πλάτης ύψους ρυθμιζόμενου ύψους με ειδικό μηχανισμό και μηχανισμό για ρολό χαρτιού
	Τεμάχιο
	3
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	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 
Από ανοξείδωτο ατσάλι, επιφάνεια κατάκλισης από δύο τμήματα, με επένδυση δερματίνης και ανάκληση πλάτης ύψους ρυθμιζόμενου ύψους με ειδικό μηχανισμό και μηχανισμό για ρολό χαρτιού
	Τεμάχιο
	1

	1
	ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ 6 ΡΑΦΙΑ 1 Μ ΠΛΑΤΟΣ Χ 2 Μ ΥΨΟΣ
	Τεμάχιο
	1

	2
	ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 30CM ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 60CM TO ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 60 CM ΠΛΑΤΟΣ X 30CM ΒΑΘΟΣ Χ 90 CM YΨΟΣ
	Τεμάχιο
	1
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	ΝΤΟΥΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΕΠ 2,20 Μ ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΨΟΣ) 5 ΡΑΦΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΆΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΕΧΕΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 80 CM ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ 55CM ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΦΡΕΝΟ-STOP 
	Τεμάχιο
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	ΔΙΦΥΛΛΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ  Η ΜΙΣΗ ΠΑΝΩ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΔΙΠΛΑ 2 ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ
ΠΛΑΤΟΣ 0,97 Μ Χ 1,95 Μ ΥΨΟΣ Χ 0,40 Μ ΒΑΘΟΣ 
	Τεμάχιο
	1
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	Μεταλλικές  Διπλές καρέκλες αναμονής χωρίς τραπεζάκι ανάμεσα
Μεταλλικός σκελετός  με επιχρωμιωμένη βάση, μπράτσα και τραπεζάκι
Να είναι άνετο και αναπαυτικό το κάθισμα ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση 
Να είναι ειδικό για επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, σταθμούς, Κέντρα Υγείας.
	Τεμάχιο
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	ΝΤΟΥΠΑΠΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1Μ Χ 2,10 Μ ΥΨΟΣ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ, 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ 2 ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΩ .
	Τεμάχιο
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	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μεταλλικές με σύστημα αναμονής με επιχρωμιωμένη βάση, μπράτσα 
Να είναι άνετο και αναπαυτικό το κάθισμα ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση 
Να είναι ειδικό για επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, σταθμούς, Κέντρα Υγείας.
	Τεμάχιο
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	Μεταλλικές  Διπλές καρέκλες αναμονής με τραπεζάκι ανάμεσα
Μεταλλικός σκελετός  με επιχρωμιωμένη βάση, μπράτσα και τραπεζάκι
Να είναι άνετο και αναπαυτικό το κάθισμα ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση 
Να είναι ειδικό για επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, σταθμούς, Κέντρα Υγείας.
	Τεμάχιο
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	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΜΕ  ΜΠΡΑΤΣΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το κάθισμα γενικής χρήσης θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός  μονοκόμματος .
Ο σκελετός θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένος για να μπορούν τα καθίσματα να τοποθετούνται κατά την αποθήκευση το ένα πάνω στο άλλο χωνευτά.
Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα ανθεκτικό αδιάβροχο και αλέκιαστο.
Διαστάσεις ενδεικτικές:
Πλάτος 510mm Χ βάθος 600mm Χ 735mm±50mm
Έδρα: ύψος από το δάπεδο 460 mm, πλάτος 510mm Χ βάθος 465mm±50mm
Στήριγμα πλάτης: Πλάτος 510mm Χ ύψος 150mm ±50mm
Ύψος πλάτης από έδρα 275mm±50mm
Διαστάσεις βάσης 510mm Χ 510mm±50mm
Κατάλληλη για βάρος χρήστη έως 150 Kg.

	Τεμάχιο
	50



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΗ  1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 17 : Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών και των ζητούμενων ποσοτήτων, δεδομένου ότι απαιτείται ομοιογένεια, ομοιομορφία και ομοιοχρωμία στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό του Κ.Υ. Ναυπάκτου. Κατασκευασμένα από MDF πάχος τουλάχιστον 2,5 cm και με σόκορα 3 mm, λείο, ανθεκτικό στη συχνή χρήση.
Η μοριοσανίδα που θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα έπιπλα θα είναι τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 746/22-4-2009. Η μοριοσανίδα θα έχει αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Ως προς τα χαρακτηριστικά των επιφανειών, να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO9001. Το υλικό κατασκευής των επίπλων  (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με laminate) έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΰδης, πιστοποιητικό CLASS E1.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
ΕΙΔΗ 5, 7, 9: Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών και των ζητούμενων ποσοτήτων, δεδομένου ότι απαιτείται ομοιογένεια, ομοιομορφία και ομοιοχρωμία στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό του Κ.Υ. Ναυπάκτου.
Τα καθίσματα να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της ευρωπαϊκής κοινότητας :ISO 9001ή UNI STANDARDS ή CATAS STANDARDS
Η απόχρωση των διαφόρων στοιχείων των υπό προμήθεια ειδών θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι το Κ.Υ. Ναυπάκτου, όπου και θα γίνει η παράδοση, συναρμολόγηση (μοντάρισμα - όπου αυτό απαιτείται) και τοποθέτηση όλων των ειδών, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας μας [δηλ. στην τιμή ενός εκάστου είδους θα πρέπει να υπολογιστεί και η παράδοση-συναρμολόγηση (μοντάρισμα) και τοποθέτηση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία]. 
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και φωτογραφικό υλικό για όλα τα είδη.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης (τηλ. 2634360000). 
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