ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Κ.Υ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ


1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 cm Χ 80 cm  Χ 75cm
Γραφείο από αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης 25mm απόχρωσης ανοιχτού δρυς με σόκορα πάχους  2mm PVC.   To κυρίως τμήμα του  γραφείου θα έχει διάσταση 1,40 Χ 0,80m ύψους 0,75μ και θα μπορεί να ενωθεί με πλαϊνό συνοδευτικό-βοηθητικό γραφείο με συρταριέρα τριών συρταριών (ίδιας απόχρωσης) μέσω ενδιάμεσου καμπύλου τμήματος μελαμίνης  (ίδιας απόχρωσης). Οι πλευρικοί και μετωπικοί ορθοστάτες των γραφείων θα αποτελούνται από μελαμίνη ιδίου τύπου.  Στη βάση των γραφείων θα τοποθετούνται πέλματα από PVC ύψους περίπου 2cm με δυνατότητα ρύθμισης αυξομείωσης ύψους για την επίτευξη της επιπεδότητα
γραφεία ξυλινα 1,50cmX0,80cm
2.ΓΡΑΦΕΙΑ  ΞΥΛΙΝΑ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150 cm Χ 80 cm  Χ 75cm
Γραφείο από αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης 25mm απόχρωσης ανοιχτού δρυς με σόκορα πάχους  2mm PVC.   To κυρίως τμήμα του  γραφείου θα έχει διάσταση 1,40 Χ 0,80m ύψους 0,75μ . Οι πλευρικοί και μετωπικοί ορθοστάτες των γραφείων θα αποτελούνται από μελαμίνη ιδίου τύπου.  Στη βάση των γραφείων θα τοποθετούνται πέλματα από PVC ύψους περίπου 2cm με δυνατότητα ρύθμισης αυξομείωσης ύψους για την επίτευξη της επιπεδότητας.




3.ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
Πεντακτινωτή βάση καθίσματος από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  Μπράτσα ρυθμιζόμενα καθ ύψος και κατά πλάτος.  Επένδυση σε εδρα και πλάτη με ύφασμα κατ1 σε απόχρωση επιλογής των χρηστών.  Δίδυμοι Τροχοί από ενισχυμένο θερμοπλαστικό (πολυαμίδιο) με κάλυμμα.   Μηχανισμός ρύθμισης ύψους έδρας μέσω υδραυλικού αμορτισέρ ενεργοποιούμενου από μοχλό ευρισκόμενο κάτω και πλευρικά της έδρας.  Ρύθμιση κλίσης της πλάτης σε πέντε διαφορετικές θέσεις ανάκλισης εδρας-πλάτης μέσω στροφείου κάτω από την έδρα του καθίσματος.  Υποστήριξη  οσφυϊκών σπονδύλων για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης με ρύθμιση καμπυλότητα μέσω μοχλού στο πίσω μέρος της πλάτης.  Ρύθμιση σκληρότητας κίνησης έδρας – πλάτης μέσω στροφείου κάτω από την έδρα του καθίσματος.  Μηχανισμός σταθεροποίησης σε 5 θέσεις και σύστημα anti-panic (Synchro)  Προσεγγιστικές Διαστάσεις: Διάμετρος βάσης καθίσματος τουλάχιστον 66cm,  Ύψος καθίσματος 91/103cm, Πλάτη καθίσματος ορθογώνιας όψης,  Εγγύηση 5 ετών για την καρέκλα, τουλάχιστον 2 για τον μηχανισμό εμβόλου.  Παρακαταθήκη ανταλλακτικών 7 ετών  Κατάλληλη για βάρος χρήστη έως 100 Kg.

4 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΚΙ


5.ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΣΕΤ 1Χ3

6. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
Το κάθισμα γενικής χρήσης θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός  μονοκόμματος .

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.
 Διαστάσεις:
Πλάτος 510mm Χ βάθος 600mm Χ 735mm±50mm
Έδρα: ύψος από το δάπεδο 460 mm, πλάτος 510mm Χ βάθος 465mm±50mm
Στήριγμα πλάτης: Πλάτος 510mm Χ ύψος 150mm ±50mm
Ύψος πλάτης από έδρα 275mm±50mm
Διαστάσεις βάσης 510mm Χ 510mm±50mm


7. ΣΚΑΜΠΩ  ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΛΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
Περιστρεφόμενο σκαμπό (τύπου &quot;stool&quot;)  με πλάτη
Βάση: Μεταλλική, πεντακτινωτή σε σχήμα «αστέρι», με επιχρωμιωμένο φινίρισμα για προστασία
από τη διάβρωση και τις κρούσεις.
Τροχοί: Πέντε δίδυμοι τροχοί από πολυπροπυλένιο, υλικό ανθεκτικό στο βάρος, το νερό και τις
χημικές ουσίες.
Υποπόδιο: Να διαθέτει κυκλικό μεταλλικό υποπόδιο ενσωματωμένο στον κεντρικό άξονα, το
οποίο ακολουθεί την περιστροφή του καθίσματος για την ξεκούραση των ποδιών.
Υλικό Επένδυσης: Μαλακό τεχνητό δέρμα (PU) σε μαύρο χρώμα, για να καθαρίζεται εύκολα.
Σχήμα Καθίσματος: Στρογγυλό, ανατομικό, με γέμιση αφρώδους υλικού.
Ρύθμιση Ύψους: Να διαθέτει αμορτισέρ αερίου που να ενεργοποιείται με μοχλό κάτω από το
κάθισμα.
Διάμετρος Καθίσματος: Φ30cm (+5cm)

Εύρος Ύψους: Ρυθμιζόμενο από 45cm. (ελάχιστο) έως 60cm (μέγιστο) (+5cm)


8.ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (1,80mΧ0,80cm)
Τραπέζι  σταθερό, εργονομικό, καμπύλου σχεδιασμού χωρίς αιχμηρά άκρα από μελαμίνη 25mm απόχρωσης ανοιχτού δρυς με σόκορα πάχους  2mm PVC.   Διάσταση έδρας 2 Χ1 μέτρο  περίπου ( ανοχή +- 2cm) .Η πλευρά διάστασης 2 μέτρων δύναται να έχει ελαφρά καμπύλο σχήμα.  Στήριξη σε  μεταλλική βάση βαρέως τύπου (χρώμα ανοικτό γκρι ή σατινέ ασημί)  με μέριμνα για την άνετη εξυπηρέτηση 8 ατόμων με πλαστικά πέλματα PVC  για σταθερότητα και αποφυγή τραυματισμού του δαπέδου.


Τραπέζι κουζίνας με διαστάσεις 80x80cm που να συνδυάζει μασίφ πόδια οξιάς για σταθερότητα και αντοχή στον χρόνο και επιφάνεια (καπάκι) MDF με επένδυση ανιγκρέ για ανθεκτικότητα σε σκεβρώματα σε χρώμα μελί για να αναδεικνύει τα νερά του ξύλου ανιγκρέ.

9.ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ

Τραπεζάκι χαμηλό από μελαμίνη 25mm, με μεταλλικό σκελετό,διαστάσεων περίπου Μ 0,75Χ Π 0,46Χ Υ 0,45cm. απόχρωσης ανοιχτού δρυς με πλαστικά πέλματα PVC  για σταθερότητα και αποφυγή τραυματισμού του δαπέδου. Να καθαρίζεται εύκολα.

10. ΞΥΛΙΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΡΑΦΙΑ & ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
    Σύνθεση βιβλιοθήκης από αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης τουλάχιστον 18mm ίδιας απόχρωσης με τα γραφεία και τα ντουλάπια (α/α: 7-8-9-10-11) με σόκορο πάχους 2mm PVC ίδιου χρώματος.
Διαστάσεις: Μ190 x Β40 x Y230 cm (+10cm)
Θα περιλαμβάνει 2 στήλες με πλάτη από μελαμίνη ίδιας απόχρωσης. Η μία στήλη θα έχει 2 ράφια με πορτάκι κάτω, 3 ράφια εκτεθειμένα στη μέση και 1 ράφι με πορτάκι πάνω. Η άλλη στήλη θα έχει 6 ράφια εκτεθειμένα και 1 συρτάρι στη μέση.
Στήριξη σε πτυσσόμενα πλαστικά πόδια ύψους 10cm με φαρδύ πέλμα.
Στο κάτω μέρος των κουτιών της βιβλιοθήκης θα τοποθετηθεί πλαστική μπάζα με αποσπώμενο λάστιχο χρώματος inox για να καλύψει τα πόδια στήριξης, δίνοντας ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.
Μεντεσέδες υψηλής ποιότητας.
Σε κάθε πορτάκι θα υπάρχει ανοξείδωτο ή αλουμινίου χερούλι.
Οι οδηγοί του συρταριού θα είναι “βαρέως τύπου” και με ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία θα εξασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία και θα πρέπει να προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 75-85%. Το συρτάρι θα καλύπτει πλήρως τους μεταλλικούς οδηγούς για λόγους ασφαλείας.



11.ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΙΩΝ(2,00mX0,80cm)

12.  ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ(Υ 0,75cmX Β 0,65X Π 0,46cm)

13. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

14. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

15.ΝΤΟΥΛΑΠΙ -ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
Μεταλλικός φοριασμός ηλεκτροστατικής βαφής, που κλειδώνει με κλειδί, διαστάσεων Π30xY200xB45 cm (+5cm), χρώματος γκρι.
Η κάθε στήλη να διαθέτει ένα ραφάκι στο επάνω μέρος, μια μεταλλική μπάρα για κρέμαση ρούχων, κι ένα ακόμα ραφάκι στο κάτω μέρος.
Γίνονται δεκτοί συνδυασμοί σε μονόστηλους ή δίστηλους ή τριπλούς ή τετραπλούς φοριασμούς.


16.ΥΠΟΠΟΔΙΑ
     Μεταλλικό αυτορυθμιζόμενο υποπόδιο γραφείου.
     Πλάκα από πλαστικό ABS και σκελετό από ατσάλι, επιχρωμιωμένο.

