|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ STORAGE DE100 S4** | | | | |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Απαιτούμενη ποσότητα: Δώδεκα (12) τεμάχια. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Οι δίσκοι προορίζονται για χρήστη σε σύστημα αποθήκευσης δικτύου (SAN Storage Device) Fujitsu Eternus DX100 S4, με σειριακό αριθμό: 4601823390 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι δίσκοι πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το σύστημα αποθήκευσης (FUJITSU) και συμβατοί με το συγκεκριμένο μοντέλο (DX100 S4). Η συμβατότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται από τεχνικά φυλλάδια ή πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο (Internet site) του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Όλοι οι δίσκοι πρέπει να είναι του ιδίου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να αναφερθεί το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Οι προσφερόμενοι δίσκοι πρέπει να είναι καινούριοι και αμεταχείριστοι | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Οι δίσκοι πρέπει να είναι τύπου Hard Disk Drive (HDD). | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Οι δίσκοι πρέπει να είναι τύπου SAS (Serial Attached SCSI) με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 12 Gb/s. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η χωρητικότητα κάθε δίσκου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα κόμμα δύο (1,2) TB. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η ταχύτητα περιστροφής κάθε δίσκου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) στροφές το λεπτό (rpm). | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την ορθή τοποθέτηση των δίσκων στο υπάρχον σύστημα αποθήκευσης πρέπει να διατεθούν από τον προμηθευτή χωρίς κανένα επιπλέον κόστος ή υποχρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης όλων των νέων δίσκων στο υπάρχον σύστημα αποθήκευσης και την παραμετροποίηση αυτού σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμ. Πληροφορικής, χωρίς καμία απολύτως διακοπή ή δυσλειτουργία στην ομαλή και συνεχή λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης. Επιπλέον ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες ή σφάλματα ή αλλοιώσεις ή καταστροφή δεδομένων που τυχόν προκύψουν στο υπάρχον σύστημα αποθήκευσης κατά τη διάρκεια, ή εξ αιτίας, της τοποθέτησης των νέων δίσκων ή/και την παραμετροποίηση του συστήματος αποθήκευσης στην οποία θα προβεί. | ΝΑΙ |  |  |