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	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
	
	

	1. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι –INOX
	             ΝΑΙ
	

	2. Οι διαστάσεις του να είναι μήκος 70-80cm και πλάτος 50-55 cm
	ΝΑΙ
	

	3. Να διαθέτει ανοξείδωτες επιφάνειες , οι οποίες θα φέρουν προστατευτικό γείσο
	ΝΑΙ
	

	4. Να διαθέτει δύο σειρές ανοξείδωτων συρταριών±70-80cm και πλάτος ±50-55 cm
	ΝΑΙ
	

	5. Να διαθέτει βάση για κυτίο βελονών
	ΝΑΙ
	

	6. Να διαθέτει δεξιά δύο προσθαφαιρούμενους ανοξείδωτους κάδους απορριμμάτων
	ΝΑΙ
	

	7. Να διαθέτει 8-12 ανακλινόμενες θέσεις αποθήκευσης φαρμάκων
	ΝΑΙ
	

	8. Να διαθέτει δύο χειρολαβές, δεξιά και αριστερά
	ΝΑΙ
	

	9. Να φέρει 4 τροχούς με προσκρουστήρες , εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον να φέρουν φρένο 
	ΝΑΙ
	

	10.  Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.  Η  Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού από την παράδοση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή 
	ΝΑΙ
	

	11. Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά:
	
	

	α)   τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 13485/16 του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,  με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 9001/15 του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	

	β)  πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
	ΝΑΙ
	

	γ)   βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108.
	ΝΑΙ
	

	12.  Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες το «Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης»
	ΝΑΙ
	



